Oddział w Częstochowie

Częstochowa, 9.05.2018 r.

1. **Ogólne informacje:**
2. **Pytający:**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa

1. **Prowadzący sprawę:**

Sebastian Marchewka tel. 34 368 93 36, e-mail: sebastian.marchewka@zus.pl.

1. **Przedmiot zapytania:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatów do samoczynnego otwierania drzwi skrzydłowych w budynkach Inspektoratów ZUS w Kłobucku, Lublińcu oraz Biurze Terenowym ZUS w Koniecpolu.

**4. Cel zapytania**:

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do rozpoczęcia ewentualnej realizacji zadania polegającego na: dostawie i montażu automatów samoczynnego otwierania drzwi skrzydłowych określonych przedmiotem zapytania, wyłącznie w celu oszacowania przez Zamawiającego wartości tego przedmiotu zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o kosztach zrealizowania przedmiotu niniejszego zapytania o informację cenową, dalej: RFI (RFI – REQUEST FOR INFORMATION). **Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.**

**5. Termin i sposób złożenia odpowiedzi:**

Odpowiedź na Zapytanie cenowe należy przesłać w terminie do24.05.2018 r., godz. 15: 00 na adres mailowy: sebastian.marchewka@zus.pl.

**6. Wycena:**

Wszystkie ceny należy podawać, jako wartości netto/brutto w polskich złotych.

Opcjonalnie - Odpowiedź na niniejsze zapytanie należy złożyć wyłącznie na Formularzu, którego wzór został dołączony do niniejszego zapytania, jako Załącznik nr 1.

**7. Informacje dodatkowe**

1. Każdy Przesyłający RFI może przesłać jedną odpowiedź na RFI;
2. Szczegółowe wymagania dotyczące RFI są przedstawione w dalszej części III niniejszego zapytania;
3. Przesyłający RFI nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie;
4. Treść dokumentu, wszelkie informacje, do których się odwołuje oraz prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Przesyłający RFI jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych  
   w związku z zapytaniem bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony Pytającego;
5. Pytający poinformuje Przesyłających RFI, którzy odpowiedzą na RFI  
   o opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym na stronie [www.zus.pl](http://www.zus.pl) lub/i [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl).
6. **Sposób przygotowania odpowiedzi na RFI**
7. Odpowiedź na Zapytanie cenowe powinna zawierać:
8. dane Przesyłającego RFI;
9. wskazanie osób uprawnionych do kontaktu z Pytającym wraz z danymi do kontaktu;
10. (imię i nazwisko, telefon, faks, email);
11. informacje o wartości jednostkowej brutto oraz netto;
12. całkowitą (łączną) wartość realizacji zamówienia.
13. Wycena powinna zostać przygotowana zgodnie z częścią III Zapytania.

**III. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz regulacja automatów samoczynnego otwierania drzwi skrzydłowych, w budynkach Inspektoratu ZUS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **szt.** | **Rodzaj skrzydła drzwiowego** | **Wymiary skrzydeł** | **System stolarki drzwiowej** |
| **1.** | Insp. ZUS Kłobuck, ul. Targowa 3A | 6 | dwu skrzydłowe | 92×204 cm | aluminiowe |
| 94×204 cm |
| dwu skrzydłowe | 92×204 cm |
| 94×204 cm |
| dwu skrzydłowe (wiatrołap) | 92×204 cm |
| 94×204 cm |
| dwu skrzydłowe (wiatrołap) | 92×204 cm |
| 94×204 cm |
| dwu skrzydłowe (SOK) | 94×204 cm |
| 96×204 cm |
| dwu skrzydłowe (SOK) | 94×204 cm |
| 96×204 cm |
| **2.** | Insp. ZUS Lubliniec, ul. Oleska 26 | 1 | dwu skrzydłowe | 58×204 cm | aluminiowe |
| 88×204 cm |
| **3.** | BT ZUS Koniecpol, ul. Rynek 1 | 2 | dwu skrzydłowe | 74×195 cm | aluminiowe |
| 99×195 cm |
| dwu skrzydłowe (wiatrołap) | 85×195 cm |
| 87×195 cm |

Automaty samoczynnego otwierania drzwi powinny:

* być dostosowane do obsługi skrzydeł drzwiowych o masie od 60 do 120 kg;
* być dostosowane do obsługi skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych, ewakuacyjnych;
* wykazywać się trwałością podczas eksploatacji – co najmniej 500.000 cykli;
* być wyposażone w funkcje mechaniczne otwierania i zamykania skrzydeł drzwiowych wraz z zaznaczonym na nich kierunkiem otwierania;
* pracować przy niskim zużyciu energii;
* być podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej w budynkach w których mają być zamontowane;
* umożliwiać samoczynne otwieranie i pozostawienie w pozycji otwartej w razie pożaru;
* umożliwiać ręczne otwieranie skrzydeł drzwiowych w wyniku zaniku napięcia zasilającego lub awarii;
* być wyposażone w zespół kontrolno-sterujący umożliwiający automatyczne zatrzymanie skrzydła/skrzydeł drzwiowych.

Ww. urządzenia winny odpowiadać regulacjom prawnym dotyczącym wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych zawartych w Ustawie z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wynikających z niej rozporządzeń, odpowiadać PN-EN1154:1999 Okucia budowlane, a także być dostosowane do aktualnie obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie.