**Załącznik nr 1**

**PARAMETRY TECHNICZNE KOPERT**

**Wzór 1**

* Format koperty: C4 (229x324 mm),
* Papier niepowlekany, gładki, o gramaturze nie mniej niż 90 g/m2\*,
* Zamknięcie koperty z paskiem samoprzylepnym (HK) od góry po krótkim boku,
* Koperta z okienkiem (90x55 mm) z folii polistyrenowej,
* Folia wewnętrzna idealnie doklejona (niepofalowana) wzdłuż boków okienka,
* Koperta do ręcznego zakopertowania,
* Skrzydełka boczne koperty zaklejone na powierzchni zewnętrznej tylnej ścianki koperty,
* Kolor koperty: biały,
* Poddruk wewnętrzny w kolorze 351U,
* Pakowanie standardowe w pudełka kartonowe,
* Czas przydatności do użycia kleju: minimum 12 miesięcy.

**Wzór 2**

* Format koperty: C6/C5 (229x114 mm),
* Papier niepowlekany, gładki, o gramaturze nie mniej niż 80 g/m2\*,
* Zamknięcie koperty od góry po dłuższym boku,
* Koperta z okienkiem (90x45 mm) z folii polistyrenowej,
* Folia wewnętrzna idealnie doklejona (niepofalowana) wzdłuż boków okienka,
* Koperta do maszynowego kopertowania z klejeniem na mokro (NK) dla kopertownicy o prędkości roboczej do 3000 kopert/godz.,
* Skrzydełka boczne koperty zaklejone na powierzchni zewnętrznej tylnej ścianki koperty,
* Kolor koperty: biały,
* Poddruk wewnętrzny w kolorze 351U,
* Pakowanie standardowe w pudełka kartonowe,
* Czas przydatności do użycia kleju: minimum 12 miesięcy.

**Wzór 3**

* Format koperty: C5 (229x162 mm),
* Papier niepowlekany, gładki, o gramaturze nie mniej niż 80 g/m2\*,
* Zamknięcie koperty z paskiem samoprzylepnym (HK) od prawej strony po krótkim boku,
* Koperta z okienkiem (90x55 mm) z folii polistyrenowej,
* Koperta do ręcznego zakopertowania,
* Skrzydełka boczne koperty zaklejone na powierzchni zewnętrznej tylnej ścianki koperty,
* Kolor koperty: biały,
* Poddruk wewnętrzny w kolorze 351U,
* Pakowanie standardowe w pudełka kartonowe,
* Czas przydatności do użycia kleju: minimum 12 miesięcy.

**Wzór 4**

* Format koperty: B4 (250x353 mm),
* Papier niepowlekany, gładki, o gramaturze nie mniej niż 90 g/m2\*,
* Zamknięcie koperty z paskiem samoprzylepnym (HK) od prawej strony po krótkim boku,
* Koperta bez okienka,
* Koperta do ręcznego zakopertowania,
* Skrzydełka boczne koperty zaklejone na powierzchni zewnętrznej tylnej ścianki koperty,
* Kolor koperty: brązowy,
* Pakowanie standardowe w pudełka kartonowe,
* Czas przydatności do użycia kleju: minimum 12 miesięcy.

**Wzór 5**

* Koperta trójwymiarowa wielowarstwowa o wymiarze zewnętrznym (300x460x40 mm),
* Rozsuwane boki i spód,
* Papier niepowlekany, gładki, o łącznej gramaturze wszystkich warstw nie mniej niż 220 g/m2\*,
* Zamknięcie koperty wzmocnione z paskiem samoprzylepnym (HK) od prawej strony po krótkim boku,
* Zamknięcie zaopatrzone w rozwiązanie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem i wskazujące czy koperta była otwierana (ochrona danych osobowych),
* Koperta zaopatrzona w rozwiązanie z elementem zrywowym do otwierania,
* Koperta bez okienka,
* Koperta do ręcznego zakopertowania,
* Kolor koperty: biały,
* Pakowanie standardowe w pudełka kartonowe,
* Czas przydatności do użycia kleju: minimum 12 miesięcy,

**Wzór 6**

* Koperta trójwymiarowa E4 (280x400x40 mm),
* Papier niepowlekany, gładki, o gramaturze nie mniej niż 150 g/m2 \*,
* Zamknięcie koperty z paskiem samoprzylepnym (HK) od prawej po krótkim boku,
* Koperta bez okienka,
* Koperta do ręcznego zakopertowania,
* Kolor koperty: brązowy,
* Pakowanie standardowe w pudełka kartonowe,
* Czas przydatności do użycia kleju: minimum 12 miesięcy.

**\* Podana wartość jest wartością nominalną wymaganą przez Zamawiającego.**

Przez wartość nominalną Zamawiający rozumie zadeklarowaną przez producenta wartość cechującą daną właściwość papieru użytego do produkcji koperty, bez uwzględniania wpływów czynników w procesie produkcji mogących powodować występowanie odchyleń od pożądanej wartości.