Oddział w Częstochowie

Częstochowa, 2 czerwca 2020 r.

1. **Ogólne informacje:**
2. **Pytający:**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa

1. **Prowadzący sprawę:**

Krzysztof Fik, telefon: 34 368-93-33, e-mail: krzysztof.fik@zus.pl; Tomasz Kozieł, telefon: 34 368-93-33, e-mail: tomasz.koziel@zus.pl; godziny kontaktu: 7.00 – 14.00.

1. **Przedmiot zapytania:**

Dostawa i montaż nowych 3 szt. klimatyzatorów w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz 3 szt. w budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie przy
ul. Sikorskiego 56.

1. **Cel zapytania**

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do ewentualnej realizacji zadania polegającego na dostawie i montażu nowych 3 szt. klimatyzatorów w budynku Oddziału ZUS
 w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz 3 szt. w budynku Inspektoratu ZUS
w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 57 określonego przedmiotem zapytania, wyłącznie w celu oszacowania przez Pytającego wartości tego przedmiotu, Pytający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania przez Pytającego wiedzy o kosztach zrealizowania przedmiotu niniejszego zapytania o informację cenową, dalej: RFI.

**Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.**

1. **Termin i sposób złożenia odpowiedzi:**

Odpowiedź na Zapytanie o informację cenową należy przesłać w terminie do **10 czerwca 2020 r.**, na adres e-mailowy: krzysztof.fik@zus.pl, tomasz.koziel@zus.pl.

1. **Wycena:**

Wszystkie ceny należy podawać, jako wartości netto/brutto w polskich złotych. Podane ceny winny obejmować koszty dostawy i montażu nowych 3 szt. klimatyzatorów w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz 3 szt. w budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 56, demontażu i utylizacji 3 szt. zamontowanych klimatyzatorów w ww. budynku Oddziału ZUS w Częstochowie i 3 szt.
w ww. budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie, montażu nowej lub dodatkowej instalacji
(w przypadku zaistnienia konieczności przebudowy istniejącej instalacji zasilającej). Odpowiedź na niniejsze zapytanie należy złożyć wyłącznie na *Formularzu odpowiedzi na zapytanie
o informację cenową*, którego wzór został dołączony do niniejszego zapytania, jako Załącznik
nr 1.

1. **Informacje dodatkowe**
2. Każdy Przesyłający RFI może przesłać jedną odpowiedź na RFI;
3. Szczegółowe wymagania dotyczące RFI są przedstawione w dalszej części III niniejszego zapytania;
4. Przesyłający RFI nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie;
5. Treść dokumentu, wszelkie informacje, do których się odwołuje oraz prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Przesyłający RFI jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku
z zapytaniem bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony Pytającego;
6. Pytający poinformuje Przesyłających RFI, którzy odpowiedzą na RFI o opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym na stronie [www.zus.pl](http://www.zus.pl).
7. **Sposób przygotowania odpowiedzi na RFI**
8. Odpowiedź na Zapytanie o informację cenową powinna zawierać:
9. dane Przesyłającego RFI;
10. wskazanie osób uprawnionych do kontaktu z Pytającym wraz z danymi do kontaktu (imię
i nazwisko, telefon, faks, e-mail);
11. cenę netto oraz brutto za dostawę i montaż nowych 3szt. klimatyzatorów w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz 3 szt. w budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 56, demontaż i utylizacja 3 szt. zamontowanych klimatyzatorów w ww. budynku Oddziału ZUS w Częstochowie i 3 szt.
w ww. budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie, wykonanie montażu nowej lub dodatkowej instalacji (w przypadku zaistnienia konieczności przebudowy istniejącej instalacji zasilającej).
12. Wycena powinna zostać przygotowana zgodnie z częścią III Zapytania.
13. **Szczegółowy opis przedmiotu zapytania**

Dostawa i montaż nowych 3 szt. klimatyzatorów w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie przy
ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz 3 szt. w budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 56.

Zakres prac:

1. Oddział ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45:
* demontaż i utylizacja istniejących 3 szt. klimatyzatorów;
* dostawa i montaż nowych klimatyzatorów:
* 2 szt. (typ SPLIT) o mocy chłodniczej 3,5 kW,
* 1 szt. (typ SPLIT) o mocy chłodniczej 6,5 kW.

Demontaż istniejących, dostawa i montaż nowych klimatyzatorów odbywać się będzie
w pomieszczeniu szaf krosowych, pomieszczeniu centrali telefonicznej, pomieszczeniu biurowym
A 116.

1. Inspektorat ZUS w Myszkowie ul. Sikorskiego 56:
* demontaż i utylizacja istniejących 3 szt. klimatyzatorów;
* dostawa i montaż nowych klimatyzatorów:
* 2 szt. (typ SPLIT) o mocy chłodniczej 3,5 kW,
* 1 szt. (typ SPLIT) o mocy chłodniczej 5 kW.

Demontaż istniejących, dostawa i montaż nowych klimatyzatorów odbywać się będzie
w pomieszczeniu serwerowni, magazynie dokumentacji obiegu bieżącego i pomieszczeniu UPS.

W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy istniejącej instalacji zasilającej należy wykonać montaż nowej lub dodatkowej instalacji.

Wymagania:

Dostarczone klimatyzatory powinny posiadać klasę energetyczną min. A++, sprężarkę inwerterową, czynnik chłodniczy dopuszczony do zastosowania w świetle najnowszych wymagań
i obowiązujących przepisów. Jednostki wewnętrzne z zabudowanymi filtrami jonowym
i polifenolowym. Maksymalny poziom emitowanego przez jednostki wewnętrzne hałasu -39 db. Poziom hałasu emitowanego przez jednostki zewnętrzne max. -55 db., a ich zakres pracy: -10°C ÷ +46°C. Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach biurowych określa norma PN-N-01307-1994. Sterowanie pracą klimatyzatorów winno odbywać się za pomocą pilota bezprzewodowego oraz automatyki pracy urządzenia obejmującej ustawianie temp. powietrza nawiewanego, czasu pracy urządzenia, sposobu nawiewu, sygnalizacji awarii i serwisowania.